Приложение

**Сведения об аттракционе «Паровозик «Чих-Пых», июля месяца 2018 года выпуска, заводской номер 46.18.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметры | Значение |
| 1 | Цвет | Красно-желтый |
| 2 | Габаритные размеры:  - длина с учетом сцепки  - ширина максимальная  - высота максимальная | 5820 мм  1200 мм  1760 мм |
| 3 | Масса аттракциона | 492 кг |
| 4 | Тяговый агрегат | На базе электрического квадроцикла моделиWJE-ATV |
| 5 | Модель двигателя | HC-SWX-1000 |
| 6 | Тип двигателя | Электрический |
| 7 | Мощность двигателя | 48V/1000W |
| 8 | Максимальная скорость | 12 км/час |
| 9 | Рекомендуемая скорость проката | 5 км/час |
| 10 | Количество посадочных мест | 8 чел |
| 11 | Пробег на одной зарядке при полной  загрузке | 10 км |
| 12 | Время зарядки | 6-8 час |
| 13 | Входящее напряжение | 48V |
| 14 | Тип привода | Цепной |
| 15 | Тип передней подвески | Независимая |
| 16 | Передний тормоз | Барабанный |
| 17 | Задний тормоз | Дисковый |
| 18 | Колесные диски | Штампованные |
| 19 | Съемный кожух паровозика и  металлоконструкция вагона | Ст. 3 ГОСТ 19903-74, 19904-90 |
| 20 | Размеры шин и дисков колес:  - на паровозике  - на вагончике | 16х8-7/16х8-7  3.50-8 |
| 21 | Полы вагонов | Деревянные, покрытые рельефной резиной |
| 22 | Скамейки в вагонах | Деревянные с прокладкой из поролона, обтянутые винилис-кожей по 2 шт. в каждом вагоне |
| 23 | Материал крыши | ПВХ листовой толщиной 5 мм |
| 24 | Покрытие металлоконструкций | Акриловая автомобильная краска типа VIKA |
| 25 | Дата постановки на баланс и ввода в  эксплуатацию | 24.08.2018 |
| 26 | Дата выпуска | Июль 2018 |
| 27 | Срок службы аттракциона | 7 лет со дня ввода в эксплуатацию |
| 28 | Первоначальная балансовая  стоимость | 1.063.000 рублей без НДС |