Таблица 10

к Местным нормативам градостроительного проектирования города Тынды

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА, КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ, ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕКРЕАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, набережные) | Уровень обеспеченности, м2 площади на 1 чел. | 8 \* \*\* | Транспортная доступность, мин | городских парков – 20;  парков планировочных районов – 15 |
| 2 | Озелененные территории парков и садов | Не менее 70 % площади территории парков и садов | | Транспортная доступность, мин | городских парков – 20;  парков планировочных районов – 15 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Озелененные территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны | Не менее 25 % площади территории квартала \*\*\* | | Не нормируется | |
| 4 | Озелененные территории дворовых площадок | Не менее 50 % площади дворовых площадок (деревьями и кустарниками) | | Не нормируется | |
| 5 | Питомники древесных и кустарниковых растений | Уровень обеспеченности, м2 площади на 1 чел. | 3 | Не нормируется | |
| 6 | Цветочно-оранжерейные хозяйства | Уровень обеспеченности, м2 площади на 1 чел. | 0,4 | Не нормируется | |
| 7 | Зоны массового кратковременного отдыха | Уровень обеспеченности, м2 территории объектов на одного посетителя | 500, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять 100 м2 на одного посетителя | Транспортная доступность, мин | 90 |
| 8 | Коллективные средства размещения | Уровень обеспеченности, мест на 1000 чел. | 13 | Не нормируется | |
| 9 | Общественные уборные | Уровень обеспеченности, объектов на 1000 чел. | 1 | Радиус обслуживания, м | 500 |
| \* Площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.  \*\* При наличии в городском округе предприятий, требующих устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.  \*\*\* Без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций.  Примечания  1. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %.  2. В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона (квартала) включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.  3. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. | | | | | |