Таблица 5

к Местным нормативам градостроительного проектирования города Тынды

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | Уровень обеспеченности, га общей площади на 1000 чел. | 0,7-0,9 \* | Транспортная доступность, мин | 30 |
| Радиус обслуживания, м | для физкультурно-спортивных центров жилых районов – 1050 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | Уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1000 чел. | 150 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| Радиус обслуживания, м | для физкультурно-спортивных центров жилых районов – 1050 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1000 чел. | 70-80 | Радиус обслуживания, м | 350 |
| 4 | Бассейны крытые общего пользования | Уровень обеспеченности, м2 зеркала воды на 1000 чел. | 65 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| 5 | Стадионы с трибунами на 1000 мест и более | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не нормируется | |
| 6 | Ледовые арены | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не нормируется | |
| 7 | Стрелковые тиры | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не нормируется | |
| 8 | Универсальные  спортивные залы  общего  пользования с  суммарной  площадью пола  не менее 1800 м2 | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не нормируется | |
| \* Указанные размеры земельных участков комплексов физкультурно-спортивных сооружений допускается уменьшать до 50 %.  Примечание  Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. | | | | | |