Таблица 16

к Местным нормативам градостроительного проектирования города Тынды

СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН

|  |  |
| --- | --- |
| Территории городского округа | Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, м3/сут с 1 га территории |
| Городской градостроительный узел | более 60 |
| Примагистральные территории | 50-60 |
| Межмагистральные территории с размером квартала, га: |  |
| до 5 | 45-50 |
| от 5 до 10 | 40-45 |
| от 10 до 50 | 35-40 |