Таблица 3

к Местным нормативам градостроительного проектирования города Тынды

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 чел. | 65 | | Радиус обслуживания, м | 210; в районах малоэтажной застройки – 300 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 чел. | 1-9 классы | 10-11 классы | Радиус обслуживания, м | 500 |
| 127 | 22 | Транспортная доступность, мин \* | 1-4 классы – 15;  5-11 классы – 50 |
| 3 | Школы-интернаты | По заданию на проектирование | | | Не нормируется | |
| 4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | Уровень обеспеченности, мест на 1000 чел. | 12 | | Транспортная доступность, мин | 30 |
| 5 | Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 1000 чел. | 125 | | Транспортная доступность, мин | 30 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 6 | Крытые бассейны для дошкольников | По заданию на проектирование | | | Не нормируется | |
| 7 | Детские центры \*\* | Уровень обеспеченности, мест на 1000 чел. | 10 | | Не нормируется | |
| 8 | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | | Транспортная доступность, мин | 30 |
| 9 | Психолого-медико-педагогическая комиссия | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | | Транспортная доступность, мин | 30 |
| \* Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.  Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.  Остановка транспорта должна быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.  Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10 % мест общей вместимости организации.  \*\* Детские центры – организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия независимо от их организационно-правовых форм, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие лагеря) и иные организации).  Примечания  1. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций на территории городского округа должен составлять к 2020 г. не менее 20 %.  2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций на территории городского округа должен составлять к 2020 г. не менее 25 %. | | | | | | |