Таблица 28

к Местным нормативам градостроительного проектирования города Тынды

ОБЪЕКТЫ НАКОПЛЕНИЯ, СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Контейнеры для сбора и накопления твердых коммунальных отходов | Уровень обеспеченности, контейнеров на 1000 чел. | 26 | Радиус обслуживания, м | 100 \* |
| 2 | Урны | Площади и улицы, сады, вокзалы, пристани, остановки городского транспорта и др. места | 1 урна через каждые 40 м на оживленных участках и 100 м на малолюдных участках | Не нормируется | |
| Пляжи | 1 урна на 1600 м2 площади пляжа, не более 40 м между урнами |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | Рынки | 1 урна на 50 м2 площади рынка, не более 10 м между урнами вдоль торговых рядов |  | |
| Парки | 1 урна на 800 м2 площади парка, не более 40 м между урнами на главных аллеях, 1 урна – у каждого ларька и киоска |
| Медицинские лечебные учреждения | 1 урна на 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения, не более 10 м между урнами на главных аллеях |
| 3 | Пункт приема вторичного сырья | Уровень обеспеченности, объектов | 1 объект на микрорайон | Не нормируется | |
| 4 | Объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области | | Не нормируется | |
| \* Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.  На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. | | | | | |