Таблица 36

к Местным нормативам градостроительного проектирования города Тынды

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ СТЕН ЗДАНИЙ И ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО КРАСНЫХ ЛИНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, м | | |
| до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | По нормам инсоляции и освещенности | |
| Палатные и спальные корпуса медицинских организаций | 30 | По нормам инсоляции и освещенности | |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 \* | 50 |
| Пожарные депо | 10 | - | - |
| Кладбища традиционного захоронения | 6 | при площади менее 20 га – 300;  от 20 до 40 га – 500 | |
| \* С входами и окнами.  Примечания  1. Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.  2. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.  В сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.  3. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.  4. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных – для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и патологоанатомического. | | | |